**KONTROL ARALIKLARI**

**KONTROL TARİHİ**

**KONTROL SONUCU**

**KONTROLÜ YAPAN KİŞİ**

**İMZA**

**ONAYLAYAN İMZA**

**KURUMDA BULUNAN BÜTÜN ATIK SU TESİSATI KONTROL EDİLİR ARIZALI VE SIZDIRAN BÖLGE TESPİT EDİLDİĞİNDE GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILIR.**

1.KONTROL

2.KONTROL

3. KONTROL

4.KONTROL

NOT: Atık su tesisatının kontrolü sızdırmalık açısından 3(üç) aylık periyotlarla yılda en az 4 (dört) defa yapılır.