**TARİH**

**1.PERİYOT**

**TEMİZİK YAPAN PERSONEL ADI SOYADI**

**İMZA**

**TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ**

**KONTROLÜ YAPAN PERSONEL ADI SOYADI**

**İMZA**

**..../…../21**

**TARİH**

**2.PERİYOT**

**TEMİZİK YAPAN PERSONEL ADI SOYADI**

**İMZA**

**TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ**

**KONTROLÜ YAPAN PERSONEL ADI SOYADI**

**İMZA**

**..../…../21**

**TARİH**

**3.PERİYOT**

**TEMİZİK YAPAN PERSONEL ADI SOYADI**

**İMZA**

**TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ**

**KONTROLÜ YAPAN PERSONEL ADI SOYADI**

**İMZA**

**..../…../21**

**TARİH**

**4.PERİYOT**

**TEMİZİK YAPAN PERSONEL ADI SOYADI**

**İMZA**

**TEMİZLİK VE KONROL SONUCU UYGUN / UYGUNSUZ**

**KONTROLÜ YAPAN PERSONEL ADI SOYADI**

**İMZA**

**..../…../21**

Temizlik 3 aylık periyotlarda yapılır

Çatıda haşarat veya diğer kemirgenlerin kontrolü yapılır Temizlik sırasında çatının hasar görmemesine dikkat edilir

Temizlik sırasında elektirik aksamlarına ve yalıtım malzemelerine dikkat edilir

Çatıda bulunan havalandırma sistemi su giderlerinin kontrolü (gerekli durumlarda periyot beklenmemelidir) Çatıya ulaşımı sağlayan kapının kilit kontrolü yapılır

Gerektiğinde düzeltici- önleyici faaliyet düzenlenerek çatı kaynaklı oluşabilecek yangın riski önlenmeye çalışılır.