**AMAÇ**

Bu talimat Kompresör cihazınınkullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

* **KAPSAM**

Bu talimat El Sanatları Bölümünde bulunan Kompresör cihazınınkullanımını kapsar.

* **TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır**.**

* **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim elemanları sorumludur.

* **UYGULAMA**

**Cihazın Kullanımı**

* Güç kablosu prize takılır.
* Start-stop! Anahtarını start yönüne çevirdikten sonrakompresör çalışmaya başlar.
* İstenilen çalışma hava basıncı panel üzerindeki regülatör yardımıyla ayarlanır.
* Kullanım sonunda Panel üzerindeki Start-stop! Anahtarını stop yönüne çevirdikten kompresör durur.
* Cihaz kapatıldıktan sonra güç kablosu prizden çıkarılır.

**Cihazın Bakımı**

Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. Her deney sonrası cihazınyağ ve basınçlı hava boru hatlarının tümünü sızıntı için kontrol edin.

* 1. **Güvenlik Önlemleri**

Cihaz çalışırken kulak koruyucuyu mutlaka takın.

Cihazın çalışırken herhangi bir tamir veya bakım işlemi yapmayınız.

Cihaz çalışırken, kapakları kesinlikle açılmamalıdır.

Cihaz kapatıldıktan yağ veya herhangi bir yanıcı madde birikintisi gördüğünde temizleyiniz.

* **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

**ACİL DURUMLARDA CİHAZI DURDURMAK İÇİN KIRMIZI STOP DÜĞMESİNE BASILMALI VE LABORATUAR TEKNİSYENİNE HABER VERİLMELİDİR!**