* **AMAÇ**

Bu talimat seramik fırınının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

* **KAPSAM**

Bu talimat El Sanatları Bölümü, atölyesınde bulunan seramik fırınının kullanımını kapsar.

* **TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır**.**

* **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim elemanları sorumludur.

* **UYGULAMA**

**Cihazın Kullanımı**

* Cihazın ulaşabildiği azami sıcaklık 1200ºC’dir.
* Cihazın iç hacmi 50 litredir.
* Cihazın kapağı açılarak ısıtılmak istenilen numuneler cihazın içine yerleştirilir.
* Cihaz elektrik prizine takılır.
* *On/Off* düğmesi *On* konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
* Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.
* *Start* tuşuna uzun süre basılarak cihazın ısınması başlatılır.

**Cihazın Bakımı**

Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. Cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalıdır.Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır.

**Güvenlik Önlemleri**

. Sıcak numuneler cihazdan alınırken mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.

* Fırın kapağı yüksek sıcaklıklarda mümkün olan en kısa süreler için açık kalmalıdır.
* Numunelerin patlama riskine karşı koruyucu bariyer teşkil edilmeli, uyarı levhası konulmalıdır.
* **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.