**BROOKFIELD VISCOMETER CİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Cihaz, numunelerin akışkanlık düzeylerinin (vizkozimetrelerinin) belirlenmesinde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge lab. 4’ü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**Yrd.Doç.Dr.Mehmet KOYUNCU,Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

**1.**Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız.

**2.**Cihazı Açma kapama (I/O) tuşundan açınız.

**3.**Vizkozimetre cihazında ekrandan “EXTERNAL MODE” seçiniz.

**4.**Spindle (mil) çıkarınız.

**5.**Herhangi bir düğmeye basınız ve bekleyiniz.

**6.**Spindle takınız.

**7.**Herhangi bir düğmeye basınız ve bekleyiniz.

**8.**Beher içerisindeki örnek içerisine spindle daldırınız.

**9.**Herhangi bir düğmeye basınız ve bekleyiniz.

**10.**Cihazın Motoru“ON/OFF” düğmesinden açınız.

**11.**Spindel dönüş hızı “SET SPEED” düğmesi ile ayarlayınız.

**12.**Okumalar bitince motoru “ON/OFF”düğmesinden kapatınız.

**13.**Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz.

**14**. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.

**CİHAZ GÜVENLİK TALİMATLARI:**

**1.**Deney zamanı cihazdaki spindle’lerı örneğe uygun olarak seçiniz.

**2.**Spindle’lara çalışma esnasında ve temizlik esnasında dikkat ediniz.Uçlarının aşınmamasına özen gösteriniz.

**3.**Ayrıntılı bilgi için **“Kullanım Kılavuzunu”** inceleyiniz.