1. **AMAÇ :** Cihaz, kalıp içerisindeki numuneleri çıkarmak için kullanılır.
2. **KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı’nda bulunan elektrohidrolik kriko cihazının kullanımını kapsamaktadır.
3. **SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR

Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY

### UYGULAMA :

1.Numune kalıbının boyutlarına göre, numune çıkarıcının üst tablasını ayarla 2.Numune kalıbını cihaza yerleştir

3.Hidrolik kriko cihazının fişini 220 volt prize tak 4.Cihaz açma düğmesini “on” konumuna getir 5.Hidrolik kolu kullanarak, numuneyi kalıptan çıkar 6.Numune kalıbının düşmemesi için bir elinle kalıbı tut

7.Numune çıkarma işlemi bittikten sonra cihazı ve etrafını temizle 8.Piston seviyesini bir sonraki deneye hazır hale getir

1. Cihaz açma düğmesini “off” konumuna getir
2. Hidrolik kriko cihazının fişini çek