## ELEKTRONİK HASSAS TERAZİ KULLANMA TALİMATI

1. **AMAÇ:** Zemin numunelerinin hassas tartımlarının yapılması.
2. **KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı’nda bulunan elektronik hassas terazi cihazının kullanımını kapsamaktadır.
3. **SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR

Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY

### UYGULAMA:

1. Dijital teraziyi kullanacağın zaman fişini prize tak
2. Dijital terazinin yataylığını arka kısmındaki düzece ve su terazisine bakarak kontrol et
3. Dijital terazi yatay konumda değilse arkasındaki vidalı ayaklar vasıtasıyla yatay duruma getir
4. Dijital teraziyi yerinden kaldırma ve yerini değiştirme
5. Dijital teraziyi açacağın zaman “açma/kapama” (on/off) düğmesine basarak açık konuma getir
6. Dijital teraziyi kullanmadan önce “zero” tuşuna basarak göstergeyi sıfırla
7. Dara almak için “Tare” tuşunu kullan
8. Dijital terazide kapasitesinden fazla ağırlık tartma
9. Dijital teraziyi toz ve nem gibi etkilerden koru
10. Dijital terazi ile işin bitince “on/off” düğmesine bakarak kapalı konuma getir
11. Fişi prizden çek
12. Cihazı ve deneyde kullanılan diğer teçhizatın temizliğini ve bakımını yap
13. Cihazı bir sonraki deneye başlanabilecek şekilde hazır hale getir