## ELEKTRONİK TERAZİ KULLANMA TALİMATI

1. **AMAÇ:** Zemin numunelerinin tartımının yapılması.
2. **KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı’nda bulunan elektronik terazi cihazının kullanımını kapsamaktadır.
3. **SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR

Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY

### UYGULAMA:

1. Aletin fişini prize tak
2. Aleti açma düğmesine basarak aç
3. Tartım yapılmadan önce aletin yatay dengesini kontrol et. Bozulmuş ise alet ayaklarını kullanarak ayarla
4. Kap ağırlığını sıfırlamak için “dara” tuşuna bas
5. Hatalı tartım yapmamak için tartı yüzeyi üzerinde herhangi bir farklı malzeme olmamasına dikkat et
6. Tartma işlemi bittikten sonra kapatma düğmesine basarak tartıyı kapat
7. Tartı üzerini ve etrafını fırça ile temizle