**HEKTOLİTRE (DICKEY-john) TAYİN CİHAZI KULLANIM TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Buğdayda hektolitre tayinin belirlenmesidir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın fişi prize takılır.
2. Cihaz, Power düğmesine basılarak açılır ve ölçüm cihaz üzerindeki dijital ekrandan belirlenir.
3. Enter düğmesi ile cihaz içerisinde bulunan boş hücre testi yapılır.
4. Besleme hunisi doldurulur.
5. Cihazın yan tarafında bulunan üç delikli çek bölmesi çekilir ve tekrar kapatılır.
6. Enter düğmesi ile 10 saniye sonra sonuç alınır.
7. Cihazın iç bölmesinde bulunan ürün yan tarafında bulunan kol çevrilerek cihazın alt kısmında bulunan tavaya düşmesi sağlanır.
8. İşlem bitince cihaz ilk haline getirilir.