**1. AMAÇ :** Cihaz, bitkilerin optimum sıcaklık, nem ve ışık ihtiyaçllarını karşılamak için kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın fişi prize takılır.
2. Cihazın yan yüzeyinde bulunan 1/0 düğmesi 1 konumuna getirilir.
3. Menü program sekmesindeyken F1-Set tuşuna basılarak sıcaklık ayarı sekmesine getirilir. Tab tuşu ile sekmeler arasında geçiş yapılır. Enter tuşu ile sekmeler seçilir. Alt ve üst oklarla sıcaklık ayarı arttırılır/azaltılır.
4. Işık ayarı ön yüzdeki Aydınlatma Kontrol Butonuna basıldıktan sonra, yine Tab, Enter, Alt ve Üst ok tuşlarıyla yapılır.
5. Menü içerisinde nem ayarı açık hale getirilip, nem derecesi belirlendikten sonra, cihazın yan tarafındaki Su Doldurma Girişinden su ilave edilir.
6. Programlar ayarlandıktan sonra ön yüzdeki Start butonuna basılır.
7. İşlemler sırasında sıcaklıkta ani artış ya da azalış, nem derecesinde ani artış ya da azalış olması durumunda çalan alarm, Alarm Susturma Butonuna basılarak durdurulur.
8. İşlemler tamamlandıktan sonra cihaz ilk haline getirlir.