**1. AMAÇ :** Cihaz, bitkilerin optimum sıcaklık, nem ve ışık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın fişi prize takılır.
2. Cihazın arka yüzeyinde bulunan 1/0 düğmesi 1 konumuna getirilir.
3. Menü program sekmesindeyken F1-Set tuşuna basılarak sıcaklık ayarı sekmesine getirilir.
4. Ekranda çıkan menüden sıcaklık-set ayarına girilerek istenilen sıcaklık değerleri yazılır. İstenilirse farklı sıcaklıklar için farklı setler, menü içerisinde F4 menüsü ile ayarlanabilir.
5. Kabin içerisindeki ışıkları yakmak için; F3 tuşuna basılır.
6. Programlar ayarlandıktan sonra ön yüzdeki Start butonuna basılır.
7. İşlemler sırasında sıcaklıkta ani artış ya da azalış, nem derecesinde ani artış ya da azalış olması durumunda çalan alarm, Alarm Susturma Butonuna (F2) basılarak durdurulur.
8. İşlemler tamamlandıktan sonra cihaz ilk haline getirilir.