**1. AMAÇ:** Bu talimat, nem tayin cihazıbakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç. Dr. Yalçın COŞKUNER, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA:**

1.Cihazfişini prize takınız.

2. Cihazı “ON/OFF” düğmesini kullanarak açınız.

3. Cihazda çalışılacak programı “MENU”tuşuna bastıktan sonra oklar yardımıyla seçiniz.

4. Cihazda okunan değerleri grafik halinde görmek için “DISPLAY” tuşuna basınız.

5. Cihaz kullanım ayarlarını“SETUP” butonuna basıp oklar yardımıyla gerçekleştiriniz.

6. Sonuçları yazıcı ile almak istiyorsanız “PRINT” butonunu kullanınız.

7. Cihazın kapağını açınız.

8.Su terazi ayarını kontrol ediniz, ayarlı değil ise ayarlayınız.

9. Numune kabının darasını “TARE” butonuna basarak alınız.

10. Örneği 0.5 gramdan az olmayacak şekilde numune kabına ekleyiniz.

11. Yeterli örnek eklendikten sonra ekranda “CLOSE COVER” mesajını gördüğünüzde cihaz kapağını kapatınız.

12. İşlemi başlatmak için“START” butonuna basınız.

13. İşlem sona erdiğinde değeri kaydediniz ve örneği dışarı alınız.

14. İşlemi durdurmak istediğinizde“STOP” butonuna basınız.

15. Cihazı “ON/OFF” düğmesini kullanarak kapatınız.

15. Cihazfişini prizdençıkarınız.

16. Cihazı ılık sabunlu su ile temizleyip kurulayınız.