**1. AMAÇ :** Buğday’da bin tane ağırlığının belirlenmesidir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA :**

1. Cihaz fişe takılır.
2. Cihazınönünde bulunan açma tuşuOFF konumundan ON konumuna getirilerek çalıştırılır.
3. Titreşim ayarı için cihaz üzerinde bulunan “Vibration” kısmından OFF konumunda bulunan buton ON konumuna getirilerek çalıştırılır ve titreşim şiddeti yine aynı kısımda yer alan düğme aracılığı ile ayarlanır.
4. Bir miktar buğday cihazın ortasında bulunan hazneye konulur ve ölçüm başlatılır.
5. Cihazın ön kısmındaki buğday tahliye bölgesinin altına toplama kabı yerleştirilir.
6. Bin tane veya istenilen değerde buğdayın elde edilmesi için cihaz üzerinde bulunan ekranda yer alan aşağı/yukarı tuşları ile istenen değerler ayarlanır ve ENTER tuşu ile onaylanır.
7. İstenilen değere ulaşan cihaz otomatik olarak durur ve sayma işlemini bitirir.
8. Analiz bittikten sonra cihaz açma/kapama tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.