**1. AMAÇ:** Cihaz, buğday, mısır vb. numunelerin öğütülmesinde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge lab. 4’ü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**Yrd.Doç.Dr.Mehmet KOYUNCU,Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

**1.**Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız.

2. Besleme ağzını kapalı hale getiriniz(okun tersi).

**3.**“ON/OFF” düğmesine basarak çalıştırınız.

**4.**Devri ayarlayınız (bu rakam ürüne göre değişir).

**5.**Değirmen tüpü ve gözenekli eleği çekiçli değirmen çıkış kısmına yerleştiriniz.

**6.**Besleme hızını ayarlayınız.

**7.**Öğütmeyi başlatınız.

**8.**İşlem bittikten sonra cihazı“ON/OFF” düğmesine basarak kapatınız ve gerekli temizliği yaparak bir sonraki deneye hazır hale getiriniz.

**9**. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.

**CİHAZ GÜVENLİK TALİMATLARI:**

**1.**Besleme kısmı iyice kapandığından emin olunuz. Doğru kapatılmazsa **“0”** yazısını göstermez. Besleme kısmının kapandığından emin olunuz.

**2.**Çalışırken cihaz kapağını “SAKIN” açmayınız.

**3.**Ayrıntılı bilgi için “Kullanım Kılavuzunu” inceleyiniz.