**1. AMAÇ:** Bu talimat, renk ölçüm cihazınınbakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç. Dr. Yalçın COŞKUNER, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA:**

1. Cihaz fişini prize takınız.

2. Cihaz kalibrasyonu için ok tuşları ile “STANDARDIZE” seçip, cihaz üzerindeki en alttaki siyah tuşa basınız.

3. Kalibrasyon için cihazın yönlendirmesi ile sırasıyla siyah ve beyaz plakaları cam yüzey üzerine yerleştirip tekrar siyah tuşa basınız.

4.Oklar yardımıyla ölçüm yapmakistediğiniz modu seçiniz.

5. Örneğinizi doğrudan veya gerekirse cam örnek haznesine koyarak yüzey üzerine yerleştirdikten sonra siyah tuşa basınız.

6. Okunan değerleri kaydediniz.

7. Ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyi ve cam hazneyi saf su ile temizleyip kurulayınız.

8. Örneği yüzeyüzerine yerleştiriken, yüzeyi çizmemeye dikkat ediniz.

9. Ölçme işlemi sona erdiğinde cihaz fişini prizden çıkarınız.