**1. AMAÇ :** Cihaz, yüksek sıcaklıklarda numuneleri steril hale getirmek aamacıyla kullanılmaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. EvrimBurcu UNCU KİRTİŞ, Arş. Gör. Faruk DOĞAN

**4. UYGULAMA :**

1. Aç/Kapa anahtarı ile cihaza güç verilir.
2. Çalışılacak program ayarlanır.

* ‘Prog No’ butonuna basılarak değerleri ayarlanacak program seçilir.
* ‘Step No’ butonuna basılarak değerleri ayarlanacak step no seçilir.
* ‘Set’ butonuna basılarak cihaz çalıştırıldıktan sonraki bekleme süresi seçilir.
* ‘Stop’ butonuna basılarak sıcaklık değeri ayarlanır.
* ‘Stop’ butonuna basılarak cihazın alarm vermesinin istendiği sıcaklık değişimi değeri ayarlanır.
* ‘Stop’ butonuna basılarak, çalışılmak istenilen süre konumu ayarlanır. Hold ile süresiz çalışma ayarı aypılır.
* ‘Stop’ butonu ile çalışılmak istenilen süre ayarlanır.
* ‘Stop’ butonuna basılır.
* ‘Set’ butonuna basılarak program ayar konumundan çıkılır.

1. Cihazın temizliği nemli bezle, gerekli durumlarda kimyasal temizleyicilerle yapılabilir.

Cihaz ile çalışma bittiğinde cihaz güç kablosundan çıkarılıp uygun şekilde temizlenmelidir. Bir sonraki çalışma için hazır durumda ya da kapalı olarak bırakılmalıdır.