**SU AKTİVİTESİ TAYİN CİHAZI KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat, su aktivitesi tayin cihazınınbakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç. Dr. Yalçın COŞKUNER, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA:**

1. Cihaz fişini prize takınız.

2. “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı çalıştırınız.

3. Cihaz üzerindeki tuşlar kullanarak ekran yönlendirmesi ile uygun programı seçiniz.

4. Cihaz kapağını açınız.

5. Örnek kabına koyduğunuz örneğinizi soldaki hazneye örnek kabının kapağını kapatmaksızın yerleştiriniz.

6. Cihazın kapağını kapatarak “Start/Stop” tuşuna basınız. Gerektiğinde işlemi durdurmak için “Start/Stop” tuşuna tekrar basınız.

7. Okunan değeri kaydediniz.

8. Cihaz kapağını açarak örneğinizi alınız.

9. Örneğinizi cihaz çalışma sıcaklığına getirmek için, örnek kabının kapağı kapatılmış bir şekilde sağ hazneye koyunuz. Soldaki örneğinizin ölçümü yapıldığı sırada sağdaki örneğiniz istenen sıcaklığa gelecektir.

10. Ölçme işlemi sona erdiğinde “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı kapatınız.

11. Cihaz fişini prizden çıkarınız.