**TEK BAŞAK HARMAN MAKİNASI KULLANIM TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Cihaz,buğdayda tek başağı harmanlamak için kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın fişi prize takılır.
2. Cihazın üst kısmında bulunan ON/OFF anahtarı ON konumuna getirilir.
3. Cihazın ön kısmında bulunan silindir şeklindeki hazneden tek bir başak içeriye bırakılır.
4. Cihaz üzerinde bulunan hava akımı ayar düğmesi uygun konuma getirtilir.
5. Hava akımı yardımıyla dikey konumdaki hava haznesine gelen buğday tanesi, sap ve kavuzlar birbirinden ayrılır.
6. Buğday tanesi daha ağır olacağı için haznenin orta kısmında asılı kalacak, sap ve kavuzlar üst kısımdan çöp torbasına gönderilir.
7. Buğday ayırma haznesi ile hava haznesi arasında bulunan kol aşağıya itilir, hava haznesine hava akışı engellenir ve buğdayın hava haznesi altındaki delikten kaba dökülmesi sağlanır.
8. Cihazın torbası ve hazneleri temizlenir.
9. İşlemler bittikten sonra cihaz ilk konumuna getirilir.