#  AMAÇ:

Bir hastanenin Merkezi Sterilizasyon ünitesinde bulunan ultrasonik yıkama cihazı kullanımı ve kontrolleri sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir.

# KAPSAM:

M.S.Ü. çalışanlarını

# TALİMAT:

1. Ultrasonik yıkama cihazı seviyesine kadar su ile doldurulur.
2. Doldurulan su içerisine dezenfektan/ enzimatik solüsyon % 1 konsantrasyonu sağlayacak miktarda ilave edilir.
3. Ultrasonik yıkama cihazı açma/kapama düğmesinden-anahtarından açılır.
4. Cihaz ısısı kullanılan dezenfektan/enzimatik solüsyon üreticisinin önerdiği ısı derecesine ayarlanır.
5. Cihaz ayarlanılan sıcaklığa ulaştığında yıkama sepeti cihaz haznesine yerleştirilir.
6. Yıkama süresi ayarlanır (10-15 dakika)
7. Cihaz start tuşu ile başlatılır.
8. Kirli aletler yıkama sepeti içine eklemli olanlar ağızları olacak şekilde yerleştirilir.
9. Yıkama süresi sonunda yıkama sepeti cihaz içinden alınarak yıkanan aletler bol su ile su ile durulanır.
10. Hava tabancası ile kurutulur.
11. Yıkama işlemleri bittikten sonra cihaz tahliye vanası açılarak ultrasonik yıkama cihazı boşaltılır.
12. Cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır.
13. Arıza durumunda yetkili servise bildirimde bulunulur

# CİHAZIN TEMİZLİĞİ

1. Her gün bir kez yapılır.
2. Gün sonunda tahliye vanası açılarak içerisindeki gün içinde kullanılan solusyon boşaltılır. Durulanır.
3. Cihazın yüzeyleri Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.
4. Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler durulanır
5. Kontrol panelinin tuşların olduğu bölüm ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir.
6. Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır.