# AMAÇ

Fakültemizde bulunan asansörlerin bakımlarının yapılabilmesi,

# KAPSAM

Fakültemiz bünyesinde bulunan asansörleri kapsar.

# KISALTMALAR

1. **TANIMLAR**

# SORUMLULAR

Teknik Hizmetler Birimi sorumludur.

# FAALİYET AKIŞI

* 1. Asansörlerin yıllık kontrolleri yapılmalıdır. Yıllık kontrole ilişkin kontrol raporları bulunmalıdır.
  2. Asansörde, yıllık kontrol sonucuna ilişkin renkli ( kırmızı,sarı,mavi,yeşil ) bilgi etiketi bulunmalıdır.
  3. Asansörlerde yardım çağrı sistemi bulunmalıdır.

# Asansörlerin Bakımında Yapılacak İşlemler:

* + 1. Asansör yatakları yağlanır.
    2. Eren mafsallar yağlanır.
    3. Eren ile kasnak arasındaki boşluk kontrol edilir. 6.2.4.Emniyet kilitleri kontrol edilir.
    4. Halatlar kontrol edilir, kopukları değiştirilir.
    5. Kapı kontakları kontrol edilir.

# Cihazın Bakımı

* + 1. Teknik servis personeli fakültemizdeki tüm makine ve cihazların bakım tarihlerini gösterir, “YILLIK BAKIM PLANI” hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
    2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için “BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU” düzenler.