**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Laboratuvarında bulunan Hassas Terazi’ nin kullanımı ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

**2. KAPSAM**

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Laboratuvarında bulunan Hassas Terazi’ yi kapsar.

**3. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasında MYO Müdürlüğü, Bölüm Başkanı ve ders öğretim elemanı sorumludur.

**4. KURALLAR**

1. Cihazın fişini topraklı prize takınız.
2. Açma kama anahtarından cihazı açınız
3. Cihazda 600 gr’ dan büyük ağırlıkları tartmayınız.
4. Örneğin tartımı için tartım kabının darasını T işaretine basarak alınız.
5. Örneğin tartımını yaptıktan sonra cihazı açma kapama anahtarından kapatınız.

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR :**

1. Laboratuvarda bulunan hassas terazi kullanım kılavuzu