* **AMAÇ**

Bu talimat Çömlekçi Tornasıkullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

* **KAPSAM**

Bu talimat El Sanatları Bölümü, atölyelerinde bulunan Çömlekçi Tornasıkullanımını kapsar.

* **TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır**.**

* **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim elemanları sorumludur.

* **UYGULAMA**

**Cihazın Kullanımı**

* Çamur malzemesitornaya yerleştirilir.
* Tornanın çalışma hızı, çalışma butonu kullanılarak ayarlanır.
* Cihaz “Başlat” tuşuna basılarak torna çalıştırılır.
* Şekil üretimi sonunda “Durdur” tuşuna basılarak cihaz durdurulur.
* Hazır olan çömlek tornadan çıkarılır.

**Cihazın Bakımı**

Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. Her karışım sonra atık malzemeler temizlenir.Hareketli aksamlar yağlanır.

**Güvenlik Önlemleri**

* Cihazı kullanan kişi koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven ve toz maskesi kullanmalıdır.
* Cihazın kabı çıkarılırken, cihazın tamamen kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
* Cihaz çalışırken farklı hızlara geçiş yapılmamalıdır.
* **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

**ACİL DURUMLARDA CİHAZI DURDURMAK İÇİN KIRMIZI STOP DÜĞMESİNE BASILMALI VE LABORATUAR SORUMLUSUNA HABER VERİLMELİDİR!**