**ANALİTİK TERAZİCİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Cihaz, belirli aralıklarda kütle ölçümü gerektirenuygulamalarda kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge Lab.2’yi kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç.Dr. Abdulvahit SAYASLAN, Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazın düz bir zeminde olduğunu (su terazisinin dengede olması) kontrol ediniz.

2. Cihazın elektrik fişini uygun bir pirize takınız.

3. Cihazı ön tarafında bulunan ON tuşuna basarak açınız.

4. Sıfırlama (Zero) tuşuna basarak ağırlığı sıfırlayınız.

5. Örneğinizi terazinin kefesine yavaşça yerleştiriniz ve dengeye gelince değeri kaydediniz.

6. Örneğinizi alınız.

7. Cihazı OFF düğmesine basarak kapatınız.

8. Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz.

9. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.