**AND HASSAS TERAZİ KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Mikrobiyoloji ve BiyokimyaLaboratuvarında bulunan hassas terazi cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Mikrobiyoloji ve BiyokimyaLaboratuvarında bulunan hassas terazi cihazının kullanımını kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol edilir.
2. Terazi ayakları ile oynayarak cihazın arka tarafında bulunan kısımda kırmızıçizgi ile belirlenen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlanır.
3. On/Off düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.
4. Pencereler açılarak, tartım kabı tartım bölmesi ortalanarak konur. Pencereler kapatılır.
5. Ekranda “←0/T→”simgesine veya “Tare” yazısına basılarak darası alınır, tartılacak malzeme tartım kabına eklenir.
6. Kullanılan spatül, cihaz ve etrafı temizlenir.
7. Cihazı kapatılır ve cihazın içerisini nemden korumak için silika jel paketi yerleştirilir.