**ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı, endüstriyel bulaşık makinesi kullanım ve bakım faaliyetlerini standart bir hale getirmektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. N. Mustafa NİZAMLIOĞLU, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL  
  
**4. UYGULAMA:**

1. Cihaz fişini prize takınız.

2. Cihaz su girişi kontrol edip su vanasını açınız.

3. Cihaz “Açma Kapama” tuşuyla açınız. Temizleyici kimyasalları haznelere doldurunuz.

**4.** Makinenin kapağının kapalı olduğundan emin olunuz. Makine su alma işlemine başlayacaktır. Su alma işlemi sonunda cihaz otomatik olarak su ısıtma işlemine başlayacaktır. Isıtma işlemi tamamlandığında sıcaklık lambası yanacaktır.

**5. Y**ıkanacak kirli bulaşıkları sepete yerleştirerek sepet ile birlikte makine kapağını açarak makine içerisine yerleştiriniz. Sepet yerleştirildikten sonra makinenin kapağı tekrar kapatınız.

**6.** Yıkama işlemine başlamak için düğmeyi “Wash” konumuna getiriniz. Makine yıkama işlemine başlayacaktır.

7. İşlem bittiğinde düğmeyi “Drain” konumuna getrip, suyu boşaltınız.

8. Bu işlem tamamlandıktan sonra makine içerisinde yıkanmış olan bulaşıkları kapağı açarak alınız.

9. Gün sonunda yıkama işlemi sona erdiğinde öncelikle cihazın kapalı konuma getirilmelidir.

10. Eğer makine uzun süreli kullanılmayacak ise elektrik bağlantısını kesiniz.

11. Her gün kullanıma başlamadan önce makine emiş filtresini kontrol ediniz.