**DÖNER BUHARLAŞTIRICI KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat, döner buharlaştırıcı bakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç. Dr. Yalçın COŞKUNER, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA:**

1. Cihaz ve vakum pompasının fişlerini prize takınız.

2. “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı ve vakum pompasını çalıştırınız.

3. Kontrol paneli üzerindeki oklarla ile asansörü kontrol ederek balonu su banyosuna yerleştiriniz.

4. Kontrol paneli üzerindeki “Speed” butonuna basıp ortadaki düğmeyi çevirerek hız değerini ayarlayanız.

5. Kontrol paneli üzerindeki “Temp” butonuna basıp ortadaki düğmeyi çevirerek su banyosunun sıcaklık değerini ayarlayanız.

6. Kontrol paneli üzerindeki “Timer” butonuna basıp ortadaki düğmeyi çevirerek işlem süresini ayarlayanız.

7. Kontrol paneli üzerindeki “Int” butonuna basıp ortadaki düğmeyi çevirerek dönme yönünün tersine dönme süresini ayarlayanız.

8. Çalışma koşullarını girdikten sonra ortadaki düğmeye basarak işlemi başlatınız.

9. İşlemi durdurmak için ortadaki düğmeye basınız.

10. Girilen işlem süresi sona erdiğinde cihaz durur. Vakumu boşaltmak için musluğu yavaşça açınız.

11. Kontrol paneli üzerindeki oklarla ile asansörü kontrol ederek balonu su banyosuna yerleştiriniz.

12. Balonun kilidini açarak, balonu cihazdan dışarı alınız.

13. Cihazı ve vakum pompasını “Aç/Kapa” anahtarı ile kapatınız.

14. Cihazın ve vakum pompasını fişlerini prizden çıkarınız.

15. Cihaz cam malzemelerini uygun çözücülerle temizleyiniz.