**EKMEK DİLİMLEME MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat, ekmek dilimleme makinesinin bakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. N. Mustafa NİZAMLIOĞLU, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA :**

1. Makinenin fişini prize takınız.

2. Ürünleri kesme işleminde kullanılan itme kolunu kendinize doğru çekiniz.

3. Ekmek itme setinin önüne, dilimlenecek ekmeği koyunuz.

4. Makinenin içerisine koyacağınız ekmeğin, yabancı maddelerden arınmış olmasına, ne çok sıcak ne de çok bayat ekmek olmamasına, ekmeğin makineye uygun boyutta ve yükseklikte olmasına, değilse ekmek yükseklik ayarının yapılmış olmasına dikkat ediniz.

5. Kendinize doğru çektiğiniz kolu, ileriye doğru itiniz.

6. Ekmek dilimleme makinesi içerisine, dilimleme noktasına kesinlikle elinizi sokmayınız.

7. Makine üzerinde mevcut ise emniyet sensörlerini ve acil stop butonlarını iptal etmeyiniz.

8. Ekmek dilimleme makinesini, asla amacı dışında kullanmayınız.

9. Ekmek kesme işi bittikten sonra, makine şalterini kapatın, asla makineyi kullanıma hazır halde olması düşüncesiyle şalteri açık bırakmayınız.

10. Ekmek kesme işlemi bittiğinde, küçük temiz bir fırça ile setlerin üstünü ve içini temizleyiniz.

11. Alt bölümdeki ekmek kırıntılarının toplandığı çekmeceyi çıkarın, temizleyin ve tekrar yerine takınız.

12. Makinenin içini açmayınız, iç kısımlarda bulunan parçalara asla dokunmayınız.

13. Herhangi bir arıza durumunda teknik personeli çağırıp, arızanın ciddiyetine göre yetkili servisi de arayınız.

14. Çalışma esnasında elektrik kesilmesi meydana geldiğinde, kumanda şalterini kapatıp, acil stop düğmesine basınız, makine fişini prizden çekerek hattan ayırıp, şebeke gerilimi geldikten en az 5 dk sonra makineyi tekrar devreye alınız.