**HAMUR KARIŞTIRMA MİKSERİ KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı mikserin kullanım ve bakım faaliyetlerini standart bir hale getirmektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. N. Mustafa NİZAMLIOĞLU, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazı çalıştırmak için; çırpılacak malzemeye uygun karıştırıcıyı seçerek cihaza takınız.

**2.** Cihaz fişini prize takınız.

**3. K**azanı kızak yardımı ile manuel olarak aşağı indirip malzemeyi yüklediktwn sonra tekrar kızak yardımı ile yukarı kaldırarak kazanı çalışma pozisyonuna getiriniz.

**4. K**arıştırma işlemi için “Start-Stop” tuşunu yüksek veya alçak devirde çalışma seçeneğine göre 1 veya 2’ye getiriniz.

**5.** Karıştırma işlemini sonlandırmak için “Start-Stop” tuşunu 0’a getiriniz.

6. Sıkışma durumunda “Acil Stop” tuşu ile işlemi durdurunuz.

7. İşlem bitip temizlik yapıldıktan sonra cihaz fişini prizden çıkarınız.

**8.**Cihaz üzerinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayınız.

**9.** Her çırpma işleminden sonra kazanı ve çırpıcıları ılık sabunlu su ve gıda maddelerine zarar vermeyen dezenfektan ile temizleyiniz.

**10.** Cihazı her çalışma gününün sonunda ılık sabunlu suya bastırılmış bez ile tam soğumadan siliniz.

11.Cihaz yüzeyini temizlenirken aşındırıcı içeriği olan deterjanlar ile yüzeylerde çizik yapabilecek tel fırçalar vb. malzeme ve araçları kullanmayınız.

**12.** Kazanı taşıyan sehpa millerini sık sık temizleyiniz. Aksi takdirde kaldırma tertibatı sıkışabilir.

**13.** Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa yüzeyleri ince bir tabaka vazelinle kaplayınız.