**DAIHAN SCİENTİFİC INKUBATOR**

**1. AMAÇ :** Cihaz,sıcaklığı ayarlanabilen kabin İçinde belirli bir sıcaklık elde edilerek kurutma, mikrop üretme ve dezenfekte veya sterilizasyon işlemleri için kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın fişi prize takılır.
2. Cihazın yan tarafında bulunan 1/0 tuşu 1 konumuna getirilir.
3. Cihazın kapağı açılır.
4. Malzemeler raflara yerleştirilir.
5. Cihaz kapağı sıkıca kapatılır.
6. “Tempature” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklık ayarlanır.
7. “Time” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile zaman sayacı ayarlanır..
8. “Start” butonuna basıp cihaz çalıştırılır.
9. İşlem tamamlandığında, “time” ekranı sıfırlanır ve cihaz sesli uyarı sinyali verir.