**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Maddeleri Üretim ve Atomik Dizayn Laboratuvarında bulunan Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Maddeleri Üretim ve Atomik Dizayn Laboratuvarında bulunan Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı cihazını kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Doç. Dr. Faruk ÖZEL

Arş. Gör. Adem SARILMAZ

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığı kontrol edilir.
2. Isıtılacak malzeme tutma penslerine yerleştirilir.
3. On/Off düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.
4. Isıtma derecesinin ayrı sol taraftaki ayar butonundan ayarlanarak, butonun üstüne basılır.
5. Karıştırma devrinin ayarı sağ taraftaki ayar butonundan ayarlanarak, butonun üstüne basılır.
6. Kullanım sonunda On/Off düğmesine basarak cihaz kapatılır.
7. Cihazın fişi prizden çekilir.
8. Cihazın gerekli temizliği yapılarak bir sonraki uygulamaya hazır hale getirilir.