**1. AMAÇ :** Cihaz,buğday öğütmede kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın fişi prize takılır.
2. Cihazın yan tarafında bulunan 1/0 tuşu 1 konumuna getirilir.
3. Sap ve kavuzundan ayrılan buğday cihazın üst kısmında bulunan silindir hazneden dökülür.
4. Değirmen cihazında öğütülen un cihazın ön yüzünde bulunan huni şeklindeki cam borudan, önceden yerleştirilmiş cam şişeye dökülür.
5. İşlem bittikten sonra cam şişedeki un, saklama kabı veya poşetlere alınır.
6. Cihaz üst kısmında bulunan klipslerden açılarak iç kısım temizlenir.
7. İşlem tamamlandıktan sonra cihaz ilk konumuna getirilir.