**1. AMAÇ:** Cihaz, buğday numunelerinin öğütülmesinde ve un eldesindekullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge lab. 4’ü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**Yrd.Doç.Dr.Mehmet KOYUNCU,Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

**1.**Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız.

**2**.“ON/OFF”tuşu ile çalıştırınız (solda 1’e getirilir).

**3.**Cihazın besleme haznesine ürünü yerleştiriniz.

**4.**Ürün çıkış kısmına bir kap yerleştiriniz.

**5.**Ürünü aldıktan sonra cihazı “ON/OFF” tuşundan kapatınız ve gerekli temizliği yaparak bir sonraki deneye hazır hale getiriniz.

**6**. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.

**CİHAZ GÜVENLİK TALİMATLARI:**

**1.**Cihaz çok ısındığında sigortayı attırabilir.

**2.**Valslerde tıkanma olursa (solda) 2’ye getirip, geri döndürünüz ve valslerin temizliğini yapınız.

**3.**Besleme yapılacak ürün küçükse besleme haznesinden besleme yapınız. Ürün büyükse cihazın içine yerleştirilerek öğütme işlemi yapınız.

**4.**Ayrıntılı bilgi için **“**Kullanım Kılavuzunu**”** inceleyiniz.