**1. AMAÇ:** Cihaz, farklı büyüklükteki tanelerin ayrılması/elenmesi için kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge lab. 4’ü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**Yrd.Doç.Dr.Mehmet KOYUNCU,Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

**1.**Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız.

**2.**Cihazı “POWER” düğmesinden açınız.

**3.**Ürünü eleğin içerisine döktükten sonra elekleri cihaza yerleştiriniz.

**4.**Program düğmesinden devir ve dakika ayarlayınız.

**5.**Eleme işlemini “ON/OFF” tuşuna basarak başlatınız.

**6.**İşlem bittikten sonra cihazı“ON/OFF” tuşuna basarak kapatınız ve gerekli temizliği yaparak bir sonraki deneye hazır hale getiriniz.

**7**. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.

**CİHAZ GÜVENLİK TALİMATLARI:**

**1.**Cihaza kapasitesinden fazla ürün koymayınız.

**2.**Ayrıntılı bilgi için “Kullanım Kılavuzunu” inceleyiniz.