1. **AMAÇ:** Kohezyonsuz zeminlerin drenajsız koşullarda kayma direncinin tespiti
2. **KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı’nda bulunan laboratuvar veyn deney setinin kullanımını kapsamaktadır.
3. **SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR

Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY

### UYGULAMA:

1. Deneyde kullanılarak yayı tespit et
2. İlgili yaya ait kalibrasyon değerini kullan
3. Silindirik tüp içerisindeki numuneyi, veyn aletine yerleştir
4. Vey aletinin düşey hareketini sağlayan kolu çevirerek, kanatlı kesicinin zemin içerisine batmasını sağla
5. Burulma momentini uygulayan kolu yavaş bir şekilde çevirerek, kanatlı kesicinin zemini kesmesini sağla
6. Veyn alti üzerinde bulunan kadrandan, numunenin kesilmesi anındaki burulma momenti değerini oku
7. Deney bittikten sonra, gerekli temizlikleri yap ve deney ekipmanlarını bir sonraki kullanıma hazır hale getir