**1. AMAÇ :** İşlemler sırasında çözelti ve kimyasalları karıştırmak amacı ile kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Nanoteknoloji ve ARGE Laboratuvarı’nıkapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Ayşe CULU

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

2. Karıştıracağınız/ısıtacağınız malzemenin içerisine manyetik balığı (manyetik barı) bırakınız, daha sonra malzemenizi tablayı ortalayarak yerleştiriniz.

3. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.

4. Dönme hızını (devri) ayarlayınız. Sıcaklığı ayarlayınız.

5. Ayarlayacağınız sıcaklık tabla sıcaklığıdır, kullandığınız sıvının sıcaklığını ölçmek için termometre kullanınız.

6. İsteğe bağlı olarak süreyi ayarlayınız.

7. İşleminiz tamamlandığında öncelikle devri ve sıcaklık düğmelerini başlangıç konumlarına getiriniz ve açma/kapama anahtarından kapatınız.

8. Kabınızı tabladan kaldırıp, manyetik balığı çıkarınız