**1. AMAÇ:** Cihaz, karıştırma gerektirenuygulamalarda kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge Lab.2’yi kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç.Dr. Abdulvahit SAYASLAN, Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazın elektrik fişini uygun bir pirize takınız.

2. Cihazı yan tarafında bulunan ON tuşuna basarak açınız.

3. Karıştırma aparatının sıkıca cihaza bağlandığını kontrol ediniz, gevşekse sıkıştırınız.

4. Aparatı karıştırılacak örneğe daldırınız (Dikkat: Kabın tabanına veya kenarına sürtünmeyecek şekilde ayarlayınız).

5. Karıştırma hızını ilgili düğmeyi çevirerek ayarlayınız.

6. Karıştırma işlemi tamamlanınca OFF butonuna basarak cihazı durdurunuz.

7. Örneğinizi alınız.

8. Karıştırma aparatını sökerek yıkayınız ve kurulayarak yerine takınız.

9. Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz.

10. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.