**SAF (DİSTİLE) SU ÜRETİMCİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Cihaz, saf/distile su üretimi için kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge Lab.2’yi kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç.Dr. Abdulvahit SAYASLAN, Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazın şebeke suyuna bağlı vanasının açık olduğunu kontrol ediniz, kapalı ise açınız.

2. Cihazın elektrik fişini uygun bir pirize takınız.

3. Cihazı ön tarafında bulunan ON tuşuna basarak açınız.

4. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra cihazın uygun çalıştığını teyit ediniz.

5. Yeterli miktarda su üretildiğinde OFF düğmesini kullanarak cihazı kapatınız.

6. Şebeke suyu vanasını kapatınız.

7. Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz.

8. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.