**1. AMAÇ :** DoktorBlade yöntemi, alttaş yüzeyine film biriktirme işleminde aşırı su ve kalıcı kirliliklerinin oluşmaması ve böylece daha homojen film yüzeyleri biriktirmek için kullanılan cihaz ve yöntemdir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji ve ARGE Laboratuvarı’nı kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:** Öznur KIR

**4. UYGULAMA :**

1. Cihaz kontrolü ve vakum ünitesi kablo bağlantısınıkontrol ediniz.

2. Gerdirme cıvatasını gevşetiniz.

3. Hava kanallarında 30 psi basınç oluşturacak şekilde vakum pompasını çalıştırınız.

4. Kontak noktasının yükselti seviyesini ayarlayın ve kontak alanını düzenleyiniz.

5. Gerdirme cıvatasını sıkınız.

6. Çekiciyi alan içerisine yerleştiriniz ve baskı uygulamadan kendinize doğru çekiniz.