**SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat, sebze doğrama makinesinin, bakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. N. Mustafa NİZAMLIOĞLU, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA :**

1. Makineyi kullanmak istediğiniz uygun bıçağı taktıktan sonra, makinenin fişini prize takınız.

2. Makinenin içerisine koyacağınız sebzeleri, uygun itecekle veriniz, sebzelerin makineye uygun boyutta olmasına dikkat ediniz.

3. Sebze doğrama makinesi içerisine, kesinlikle elinizi sokmayınız, hareketli parçalara asla dokunmayınız.

4. Makine üzerinde mevcut ise emniyet sensörlerini ve acil stop butonlarını iptal etmeyiniz.

5. Sebze doğrama makinesini, kapasitesinden fazla doldurmayınız ve asla amacı dışında kullanmayınız.

6. Olası sıkışma durumunda cihazın elektrik kablosunu fişten çekip, kontrol ve temizliğini yapmadan cihazı çalıştırmayınız.

7. Sebze doğrama işi bittikten sonra, makine şalterini kapatın, asla makineyi kullanıma hazır halde olması düşüncesiyle şalteri açık bırakmayınız.

8. Makinenin içini açmayınız, iç kısımlarda bulunan parçalara asla dokunmayınız.

9. Herhangi bir arıza durumunda teknik personeli çağırıp, arızanın ciddiyetine göre yetkili servisi de arayınız.

10. Çalışma esnasında elektrik kesilmesi meydana geldiğinde, kumanda şalterini kapatıp, acil stop düğmesine basınız, makine fişini prizden çekerek hattan ayırıp, şebeke gerilimi geldikten en az 5 dk sonra makineyi tekrar devreye alınız.