**TORREY PINES MANYETİK ISITICILI KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI**

1. **AMAÇ :** Ayırma, saflaştırma ve solüsyon hazırlama işlemlerinde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünü kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazınfişinintakılıolupolmadığınıkontroledilir
2. Karıştıracağınız/ısıtacağınızmalzemeniniçerisinemanyetikbalık (manyetikbarı) bırakılır, dahasonramalzemetablayıortalayarakkonulur.
3. Cihazınyanındabulunanaçma/kapamadüğmesindenaçılır.
4. Cihazınüzerindekidüğmlereiledönmehızını (devri) veSıcaklıkayarlanır.
5. Ayarlanansıcaklıktablasıcaklığıdır, sıvınınsıcaklığınıölçmekiçintermometrekullanılır.
6. İşleminiztamamlandığındaöncelikledevrivesıcaklıkdüğmelerinibaşlangıçkonumlarınagetirilirveaçma/kapamaanahtarındankapatılır.
7. Cihazınfişiçıkarılır.