**ULTRASONİK SU BANYOSU KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat, ultrasonik su banyosu bakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç. Dr. Yalçın COŞKUNER, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazı saf su ile doldurunuz.

2. Cihaz fişini prize takınız.

3. “MAIN” düğmesi ile kontrol panelini aktif hale getiriniz.

4. Cihazın kontrol panelinden hız ayarını yapınız.

5. Sıcaklık ve zaman değerlerini “MODE” düğmesine basarak ayarlayınız. Sıcaklık ve zaman için uygun değerleri seçmek için ok tuşlarını kullanınız.

6. Isıtma işlemini başlatmak için “HEATER” tuşuna basınız. Isıtma işlemi başladığında kontrol paneli üzerindeki “Heater On” lambası kırmızı yanacaktır.

7. Cihazın güç ayarını “POWER” tuşu ile ayarlayınız.

8. İşlem sonunda “Stop” düğmesine basarak cihazı durdurunuz.

9. “MAIN” düğmesi ile kontrol panelini kapatınız.

10. Cihaz fişini prizden çıkarınız.

11. Cihazın içersindeki suyu drenaj vanasını çevirerek boşaltınız.

12. İşlem süresince cihaz içerisindeki suyun 10 cm’den aşağı olmadığından emiz olunuz.

13. Cihazı 60 dakikadan fazla sürekli olarak çalıştırmayınız.