**1. AMAÇ :** Küçük boyuttaki elektronik aygıtların birbiri ile elektriksel bağlantısını gerçekleştirerek elektronik devre kurmak amacıyla kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Nanoteknoloji ve ARGE Laboratuvarı’nı kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

**4. UYGULAMA :**

1. Bağlayıcı aparatını yerleştiriniz, bağlayıcı aparat içerisine bağlayıcı teli geçiriniz.

2. Dokunma paneli üzerinden, bağlayıcı modunu seçiniz, bağ 1 ve bağ 2 atışları için zaman ve kuvvet değerlerini giriniz.

3. Cihaz Mouse ile yatay konumda atış yapmak istediğiniz konumu belirleyiniz

4. Cihaz Mouse yardımıyla aşağı yöne basarak, bağlayıcı ucunun numune üzerine yakınlaşmasını sağlayınız ve “bond” tuşuna basılı tutarak numune üzerinde bağ 1 atışının yapılmasına müsaade ediniz.

5. Cihaz Mouse yardımıyla yukarı ve yatay yön tuşlarına basarak, numuneyi bağlamak istediğiniz diğer elektriksel aygıt üzerine odaklayınız, bağlayıcı ucunu aşağı yön tuşuyla yaklaştırınız ve “bond” tuşuna basılı tutarak bağ 2 atışının yapılmasına müsaade ediniz.