**WISEBATH SU BANYOSU KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Cihaz, içerisine konulan malzemenin, ayarlanan sıcaklık ve süre boyunca ısıtılmasını sağlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:** Doç. Dr. Didem SUTAY KOCABAŞ, Arş. Gör. Eren YURTDAŞ

**4. UYGULAMA :**

1.Cihazın içindeki su seviyesini kontrol ediniz. Su seviyesi, belirtilen maksimum ve minimum seviyelerin dışındaysa su eklemeyiniz ya da eksiltiniz.

2.Cihaz güç kablosunu prize takınız.

3.Power tuşu ile cihazı çalıştırınız.

4. ‘Mode’ tuşu ile ayarlanmak istenilen parametreyi seçiniz.

5. Seçilen parametrenin değerini set düğmesini çevrilerek ayarlayınız.

6. Düğmeye basıldığında ayarlanan değeri set ediniz.

7. Isıtma başladığında ‘Heating’ göstergesi kırmızı yanacaktır.

8. Süre başladığında ‘Timer’ göstergesi kırmızı yanacaktır.

9. Su banyosunu yatay olarak yerleştiriniz.

10. Alev alabilen bir destek üzerine konumlandırma yapınız.

11. Paslanmaz çelik malzemenin kalitesini korumak için, su banyosu deiyonize su ile doldurunuz.

12. Su banyosu içindeki su seviyesinin, iç yüzeyinde belirtilen maksimum ve minimum seviye noktaları arasında olduğuna emin olunuz.

13. Cihaz istenilen sıcaklığa ulaşana kadar kapağı kapalı tutunuz.

14. Suyu boşaltmak için boşaltma vanasını kullanınız ve boşaltma öncesinde su sıcaklığının oda sıcaklığına kadar düştüğü kontrol ediniz.

15. Kimyasallar ile kirlenmiş suların şehir şebekesine boşaltılmasından önce, kimyasalın şehir şebekesine boşaltımı ile ilgili prosedürlere dikkat ediniz.

16.Su banyosunun sıcaklığına dikkat ediniz, içerisindeki örneklerin çıkarılması için yardımcı aletler kullanınız ve gerekli önlemleri alınız.

17. Su banyosunun içerisine parlayıcı sıvı koymayınız.