**WISEMIX VORTEKS KULLANIM TALİMATI**

1. **AMAÇ :** Ayırma saflaştırma işlemlerinde kullanılır

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünü kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihazın ön kısmında bulunan “Power” butonuna basarak cihazı açınız.
3. Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız.
4. “Mode” butonundan manuel ya da otomatik seçeneğini belirleyiniz. Seçtiğiniz mode “run” veya touch” butonlarının yanındaki lambaların yanmasıyla belirtilecektir.
5. Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.
6. İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz.
7. Cihazı “Power” butonuna basarak kapatınız.