# AMAÇ

Mikro Motor kullanımının tanımlanması.

1. **KAPSAM**

Bu talimat diş laboratuvarını kapsar.

1. **KISALTMALAR**
2. **TANIMLAR**
3. **SORUMLULAR:**

Bu talimata uyulmasında laboratuvardaki diş teknisyeni sorumludur.

**6 FAALİYET AKIŞI**

1. Motor piyasemeni ne uygun frez yerleştirilir.
2. Çalıştırma düğmesi açma konumuna getirilir.
3. Diz panosundan 0-40000 arası devri ayarlanır ve çalıştırılır.
4. Çalışma bitince mikromotor kapatılır ve piyasemen temiz bırakılır.
5. Mikro motorla ilgili bir sorun oluştuğunda laboratuvarı sorumlusuna bildirilir.