# AMAÇ:

Bir hastanenin Merkezi Sterilizasyon ünitesinde paketleme makinesi kullanımı ve kontrolleri sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir.

# KAPSAM:

M.S.Ü. çalışanlarını

# TALİMAT:

1. On düğmesine basılarak cihaz açılır
2. Cihaz ayar tuşlarından Cihaz ısısı (buhar sterilizatörde ve etilenoksitte steril edilecek paketlerin kapatılması için 180 dereceye ayarlanır)
3. Cihaz ısısı uygun sıcaklığına ulaşınca cihaz kullanıma hazırdır.
4. Rulo paket kapatma işlemleri yapılır.
5. Tüm paketler kapatıldıktan sonra cihaz kapatma tuşundan kapatılır.

# CİHAZININ TEMİZLİĞİ

1. Her gün bir kez yapılır.
2. Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.
3. Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler durulanır
4. Kontrol panelinin tuşların olduğu bölüm ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir.
5. Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır.